


**הוראות הפעלה לשעון LED תלת מימד דגם ALON-3D**

****

**נתוני המכשיר ושימוש הלחצנים**

1. **לחצני תכנות שעה / דקות ( MODE/UP/DOWN)**
2. **תכנות שעה**
3. **פונקציית נודניק (SNOZZE)**
4. **מצב לילה**
5. **שעון מעורר – מצב פעיל / לא פעיל .**
6. **שלושה צבעי לד לבחירה ( אדום/כחול/לבן)**
7. **3 מצבי בהירות תצוגה ( נמוך/בינוני/גבוה)**
8. **מידות השעון : רוחב- 21 ס"מ , גובה- 7 ס"מ , עומק- 1.5 ס"מ**
9. **מקור מתח – שנאי DC-5V**

**תכנות השעון:**

1. לחצו על לחצן "MODE" בחלקו העליון של השעון למשך 3 שניות עד אשר הספרה המראה את השעה בצד שמאל מהבהבת , כוונו את השעה הרצויה על ידי שימוש בלחצן UP ו DOWN , לאחר מכן יש לעבור לכיוון הדקות על ידי לחיצה אחת נוספת על לחצן "MODE" ,בעת סיום התכנות יש ללחוץ פעם נוספת על לחצן "MODE" בכדי לבצע שמירה ולחזור לתצוגה רגילה.

**תיכנות שעון מעורר:**

* לחצו על לחצן "DOWN" למשך 3 שניות עד אשר סימן "AL" בחלקו הקדמי של השעון תהיה מוארת באופן קבוע .
* לאחר מכן יש ללחוץ פעם אחת על לחצן "MODE", סימן "AL" יהבהב ואז יש ללחוץ בשנית על לחצן "MODE," למשך 3 שניות עד אשר סיפרת השעה בצד שמאל תהבהב , יש לכוון את הזמן הרצוי ת לאחר מכן יש ללחוץ פעם אחת על לחצן ""MODE בכדי לכוון את הדקות , לאחר שכוונה השעה יש ללחוץ על "MODE" פעם נוספת בכדי לכוון את מצב הנודניק (SNOZZE) – אפשר לבחור בין 5 ועד 60 דקות.
* בסיום התכנות יש ללחוץ פעם נוספת על לחצן "MODE" בכדי לחזור למצב תצוגה רגיל.
* השעון המעורר יהיה פעיל כאשר סימון ,"AL" מופעל.
* כאשר השעון מצפצף בזמן שכוון יש ללחוץ פעם אחת על לחצן ,"MODE" בכדי להפעיל את מצב נודניק (SNOZZE ) .
* בכדי לכבות את השעון המעורר יש ללחוץ על לחצן "UP " או ,"DOWN".

**הערה:**  במידה ולא נלחץ על שום לחצן ,השעון יצפצף למשך 2 דקות ברצף.

**החלפת צבעי תצוגה בשעון**

בשעון קיימת אופציה לבחירה מבין 3 צבעים ( אדום / כחול/ לבן )

בכדי לבחור את הצבע המועדף יש ללחוץ על לחצן "DOWN" כדי לעבור בין אפשרויות הצבעים

**הערה: לאחר בחירת הצבע אין צורך לבצע פעולה נוספת בכדי לשמור את הצבע!**

**הגדרת בהירות התצוגה**

קיימים 3 מצבים של בהירות לבחירה ( חלש / בינוני / גבוה)

מצב האוטומטי והראשוני הוא בינוני .

יש ללחוץ על לחצן "UP" כדי לבחור את רמת הבהירות הרצויה .

**הערה: לאחר בחירת הצבע אין צורך לבצע פעולה נוספת בכדי לשמור את הצבע!**

ט.ל.ח